	[bookmark: Пояснительная записка]КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

	Пояснительная записка

	1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: 94:20:5550011, Херсонская область,Новотроицкий район, Сивашского поселкового совета
(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

	2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:
Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Государственный контракт, "08" февраля 2024 г. , 1-ККР/2024

	3. Дата подготовки карты-плана территории: "29" июля 2025 г.

	4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:
В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:
полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Министерство имущественных и земельных отношений по Херсонской области
основной государственный регистрационный номер: 1239500002686 идентификационный номер налогоплательщика: 9500013893
В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): -
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования
Российской Федерации (СНИЛС): -
Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: -
Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый
государственный реестр недвижимости): ros.kadastr84@mail.ru

	5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:
Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: -, Самарская обл. пос. Луначарский, ул. Тополиная, д. 12 кв. 1

	Фамилия, имя. отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Гордеева Ольга Ивановна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): -

	Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования
Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 095-397-235 13

	Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 1101, 2016-06-09

	Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых
инженеров, членом которой является кадастровый инженер: СРО Балтийское объединение кадастровых инженеров

	Контактный телефон: +79272168180

	Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: olia168180@yandex.ru

	



	6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

	№ п/п
	Реквизиты документа

	
	Вид
	Дата
	Номер
	Наименование
	Иные сведения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
1
	Кадастровый план территории
	
14.04.2025
	КУВИ- 101/2025-
253326
	Кадастровый план территории кадастрового квартала 94:20:5550011
	
-

	7. Пояснения к карте-плану территории

	1. Карта-план территории кадастрового квартала 94:20:5550011, расположенного в Херсонской области, Новотроицкого района Скадовского поселкового совета подготовлена в рамках ранее выполненного государственного контракта	от 08.02.2024 №1-ККР/2024 с целью устранения выявленных нарушений, допущенных при выполнении ККР.
Согласно сведений ЕГРН в кадастровом квартале 94:20:5550011 имеется 564 земельных участков. В результате выполнения комплексных кадастровых работ уточнены границы 35 земельных участков, из которых 32 земельных участка ранее учтенных и 3 участка образованных. Образованным земельным участкам присвоено наименование ЗУ1 (6524455500:02:001:0146 украинский номер), ЗУ2 (6524455500:02:001:0145 украинский номер), ЗУ3 (6524455500:02:001:0168 украинский номер). Данные земли относятся к землям сельскохозяйственного назначения.
Адреса при проведении кадастровых работ на земельные участки ранее учтенные и образованные не уточнялись.
При внесении сведений в карту - план территории, утвержденной Приказом Министерства имущественных и земельных отношений Херсонской области	от 23.08.2024 № ПО-236 В-1 кадастровым инженером были сформированы	5 земельных участков и впоследующем земельным участкам присвоены кадастровые номера: 94:20:5550011:732, 94:20:5550011:733, 94:20:5550001:12, 94:20:5550011:733,
94:20:5550011:734 (далее - Учтенные).
В связи с корректировкой ранее утвержденной карта-плана территории в части уточнения границ 33 ранее учтенных земельных участков произошло наложение границ с Учтенными земельными участками.
Границы земельных участков с кадастровыми номерами 94:20:5550011:12, 94:20:5550011:13 пересекали земельный участок с кадастровым номером 94:20:5550011:732. Границы земельных участков с кадастровыми номерами 94:20:5550011:167, 94:20:5550011:240, 94:20:5550011:174, 94:20:5550011:256, 94:20:5550011:211,
94:20:5550011:195, ЗУ1, ЗУ2 пересекали земельный участок с кадастровым номером 94:20:5550011:733. Границы земельных участков с кадастровыми номерами 94:20:5550011:159, 94:20:5550011:188, 94:20:5550011:255 пересекали земельный участок с кадастровым номером 94:20:5550001:12. Границы земельных участков с кадастровыми номерами 94:20:5550011:251, 94:20:5550011:72,
ЗУ3, 94:20:5550011:250,94:20:5550011:137 пересекали земельный участок	с кадастровым номером 94:20:5550011:734. Границы земельных участков с кадастровыми номерами 94:20:5550011:5, 94:20:5550011:246, 94:20:5550011:262, 94:20:5550011:275, 94:20:5550011:262,
94:20:5550011:202, 94:20:5550011:184, 94:20:5550011:176, 94:20:5550011:155, 94:20:5550011:156,
94:20:5550011:267, 94:20:5550011:233, 94:20:5550011:266, 94:20:5550011:272 пересекали земельный участок с
кадастровым номером 94:20:5550011:731.
В целях устранения пересечений границ Учтенным 5 земельным участкам присвоен статус архивный. Учитывая п. 34 Приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии «Об установлении формы карты-плана территории	и требований к ее подготовке, формы акта согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ и требований к их подготовке» от 04.08.2021 № П/0337 координаты характерных точек границ земельных участков сельскохозяйственного назначения определены картометрическим методом в камеральных условиях. Для подготовки карты плана территории использовался сведения КПТ квартала 94:20:5550011.Система координат МСК94.4 СК-63.4.
Разделы "Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений", "Схема геодезических построений" не включаются в карту-план территории в случае применения при выполнении комплексных кадастровых работ определения координат точек картометрическим методом (п. 7 приказа от 04.08.2021 № П/0337).
Адреса при проведении комплексных кадастровых работ на земельные участки ранее учтенные и образованные не уточнялись.
Сведения о кадастровом инженере: Гордеева Ольга Ивановна (СНИЛС: 095-397-235 13) является членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров: номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 30578. Сведения о СРО КИ (СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров) содержится в государственном реестре СРО КИ от 09. 06.2016 № 1101. Телефон кадастрового инженера: +79272168180. почта: olia168180@yandex.ru





	[bookmark: Сведения об уточняемых земельных участка]Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:53 :

	Система координат 94.5	Зона № 5

	


Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	


Метод определения координат
	Формулы, примененные
для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	


Описание закрепле ния точки

	
	
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
н1У
	
-
	
-
	
5122886.65
	
5229889.28
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н2У
	
-
	
-
	
5122936.69
	
5230481.19
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н3У
	
-
	
-
	
5122903.24
	
5230485.21
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н4У
	
-
	
-
	
5122853.19
	
5229893.16
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н1У
	
-
	
-
	
5122886.65
	
5229889.28
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:53 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н1У
	н2У
	594.02
	-
	-

	н2У
	н3У
	33.69
	-
	-

	н3У
	н4У
	594.16
	-
	-

	н4У
	н1У
	33.68
	-
	-

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:53 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	-

	
1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Российская Федерация, Херсонская область, район Новотроицкий

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	-

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	20002 ± 1237

	



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:53 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	
3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные)
значения (ΔР), м2
	
∆P=3.5*Мt*√Р=3.5*2,5*√20002=1237

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	20000

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2
	2

	6.
	Предельные минимальный	и максимальный	размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	-
-

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	-

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	-

	
8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного  строительства,  расположенного  на
земельном участке
	
-

	
9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	
Земли общего пользования

	10.
	Иные сведения
	-

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 94:20:5550011:53 :

	1.
	-

	



	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:12 :

	Система координат МСК-94, зона 5	Зона № 5

	


Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	


Метод определения координат
	Формулы, примененные
для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	


Описание закрепле ния точки

	
	
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
н5У
	
-
	
-
	
5123863.85
	
5229771.82
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н6У
	
-
	
-
	
5123913.97
	
5230364.31
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н7У
	
-
	
-
	
5123891.51
	
5230367.01
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н8У
	
-
	
-
	
5123841.41
	
5229774.79
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н5У
	
-
	
-
	
5123863.85
	
5229771.82
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:12 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н5У
	н6У
	594.61
	-
	-

	н6У
	н7У
	22.62
	-
	-

	н7У
	н8У
	594.34
	-
	-

	н8У
	н5У
	22.64
	-
	-

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:12 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	-

	
1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Российская Федерация, Херсонская область, район Новотроицкий

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	-

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	13440 ± 1014

	



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:12 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	
3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные)
значения (ΔР), м2
	
∆P=3.5*Мt*√Р=3.5*2,5*√13440=1014

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	13500

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2
	60

	6.
	Предельные минимальный	и максимальный	размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	-
-

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	-

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	-

	
8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного  строительства,  расположенного  на
земельном участке
	
-

	
9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	
Земли общего пользования

	10.
	Иные сведения
	-

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 94:20:5550011:12 :

	1.
	-

	



	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:13 :

	Система координат МСК-94, зона 5	Зона № 5

	


Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	


Метод определения координат
	Формулы, примененные
для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	


Описание закрепле ния точки

	
	
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
н8У
	
-
	
-
	
5123841.41
	
5229774.79
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н7У
	
-
	
-
	
5123891.51
	
5230367.01
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н9У
	
-
	
-
	
5123868.81
	
5230369.74
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н10У
	
-
	
-
	
5123818.74
	
5229777.80
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н8У
	
-
	
-
	
5123841.41
	
5229774.79
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:13 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н8У
	н7У
	594.34
	-
	-

	н7У
	н9У
	22.86
	-
	-

	н9У
	н10У
	594.05
	-
	-

	н10У
	н8У
	22.87
	-
	-

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:13 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	-

	
1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Российская Федерация, Херсонская область, район Новотроицкий

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	-

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	13575 ± 1019

	



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:13 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	
3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные)
значения (ΔР), м2
	
∆P=3.5*Мt*√Р=3.5*2,5*√13575=1019

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	13500

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2
	75

	6.
	Предельные минимальный	и максимальный	размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	-
-

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	-

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	-

	
8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного  строительства,  расположенного  на
земельном участке
	
-

	
9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	
Земли общего пользования

	10.
	Иные сведения
	-

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 94:20:5550011:13 :

	1.
	-

	



	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:167 :

	Система координат МСК-94, зона 5	Зона № 5

	


Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	


Метод определения координат
	Формулы, примененные
для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	


Описание закрепле ния точки

	
	
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
н11У
	
-
	
-
	
5123320.41
	
5229839.36
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н12У
	
-
	
-
	
5123370.34
	
5230429.67
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н13У
	
-
	
-
	
5123336.85
	
5230433.70
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н14У
	
-
	
-
	
5123286.73
	
5229843.27
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н11У
	
-
	
-
	
5123320.41
	
5229839.36
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:167 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н11У
	н12У
	592.42
	-
	-

	н12У
	н13У
	33.73
	-
	-

	н13У
	н14У
	592.55
	-
	-

	н14У
	н11У
	33.91
	-
	-

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:167 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	-

	
1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Российская Федерация, Херсонская область, район Новотроицкий

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	-

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	20026 ± 1238

	



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:167 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	
3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные)
значения (ΔР), м2
	
∆P=3.5*Мt*√Р=3.5*2,5*√20026=1238

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	20000

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2
	26

	6.
	Предельные минимальный	и максимальный	размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	-
-

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	-

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	-

	
8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного  строительства,  расположенного  на
земельном участке
	
-

	
9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	
Земли общего пользования

	10.
	Иные сведения
	-

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 94:20:5550011:167 :

	1.
	-

	



	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:240 :

	Система координат МСК-94, зона 5	Зона № 5

	


Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	


Метод определения координат
	Формулы, примененные
для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	


Описание закрепле ния точки

	
	
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
н14У
	
-
	
-
	
5123286.73
	
5229843.27
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н13У
	
-
	
-
	
5123336.85
	
5230433.70
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н15У
	
-
	
-
	
5123303.37
	
5230437.73
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н16У
	
-
	
-
	
5123253.22
	
5229847.30
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н17У
	
-
	
-
	
5123273.80
	
5229844.78
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н14У
	
-
	
-
	
5123286.73
	
5229843.27
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:240 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н14У
	н13У
	592.55
	-
	-

	н13У
	н15У
	33.72
	-
	-

	н15У
	н16У
	592.56
	-
	-

	н16У
	н17У
	20.73
	-
	-

	н17У
	н14У
	13.02
	-
	-

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:240 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	-

	
1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Российская Федерация, Херсонская область, район Новотроицкий

	



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:240 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	-

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	19979 ± 1237

	
3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные)
значения (ΔР), м2
	
∆P=3.5*Мt*√Р=3.5*2,5*√19979=1237

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	20000

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2
	21

	6.
	Предельные минимальный	и максимальный	размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	-
-

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	-

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	-

	
8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного  строительства,  расположенного  на
земельном участке
	
-

	
9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	
Земли общего пользования

	10.
	Иные сведения
	-

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 94:20:5550011:240 :

	1.
	-

	



	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:174 :

	Система координат МСК-94, зона 5	Зона № 5

	


Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	


Метод определения координат
	Формулы, примененные
для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	


Описание закрепле ния точки

	
	
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
н16У
	
-
	
-
	
5123253.22
	
5229847.30
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н15У
	
-
	
-
	
5123303.37
	
5230437.73
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н18У
	
-
	
-
	
5123270.88
	
5230441.63
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н19У
	
-
	
-
	
5123220.75
	
5229851.08
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н16У
	
-
	
-
	
5123253.22
	
5229847.30
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:174 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н16У
	н15У
	592.56
	-
	-

	н15У
	н18У
	32.72
	-
	-

	н18У
	н19У
	592.67
	-
	-

	н19У
	н16У
	32.69
	-
	-

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:174 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	-

	
1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Российская Федерация, Херсонская область, район Новотроицкий

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	-

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	19372 ± 1218

	



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:174 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	
3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные)
значения (ΔР), м2
	
∆P=3.5*Мt*√Р=3.5*2,5*√19372=1218

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	19400

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2
	28

	6.
	Предельные минимальный	и максимальный	размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	-
-

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	-

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	-

	
8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного  строительства,  расположенного  на
земельном участке
	
-

	
9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	
Земли общего пользования

	10.
	Иные сведения
	-

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 94:20:5550011:174 :

	1.
	-

	



	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:256 :

	Система координат МСК-94, зона 5	Зона № 5

	


Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	


Метод определения координат
	Формулы, примененные
для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	


Описание закрепле ния точки

	
	
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
н20У
	
-
	
-
	
5123153.74
	
5229858.96
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н21У
	
-
	
-
	
5123203.88
	
5230449.69
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н22У
	
-
	
-
	
5123171.06
	
5230453.64
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н23У
	
-
	
-
	
5123121.27
	
5229862.74
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н20У
	
-
	
-
	
5123153.74
	
5229858.96
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:256 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н20У
	н21У
	592.85
	-
	-

	н21У
	н22У
	33.06
	-
	-

	н22У
	н23У
	592.99
	-
	-

	н23У
	н20У
	32.69
	-
	-

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:256 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	-

	
1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Российская Федерация, Херсонская область, район Новотроицкий

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	-

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	19480 ± 1221

	



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:256 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	
3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные)
значения (ΔР), м2
	
∆P=3.5*Мt*√Р=3.5*2,5*√19480=1221

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	19500

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2
	20

	6.
	Предельные минимальный	и максимальный	размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	-
-

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	-

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	-

	
8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного  строительства,  расположенного  на
земельном участке
	
-

	
9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	
Земли общего пользования

	10.
	Иные сведения
	-

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 94:20:5550011:256 :

	1.
	-

	



	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:211 :

	Система координат МСК-94, зона 5	Зона № 5

	


Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	


Метод определения координат
	Формулы, примененные
для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	


Описание закрепле ния точки

	
	
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
н23У
	
-
	
-
	
5123121.27
	
5229862.74
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н22У
	
-
	
-
	
5123171.06
	
5230453.64
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н24У
	
-
	
-
	
5123137.57
	
5230457.67
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н25У
	
-
	
-
	
5123087.77
	
5229866.51
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н23У
	
-
	
-
	
5123121.27
	
5229862.74
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:211 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н23У
	н22У
	592.99
	-
	-

	н22У
	н24У
	33.73
	-
	-

	н24У
	н25У
	593.25
	-
	-

	н25У
	н23У
	33.71
	-
	-

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:211 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	-

	
1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Российская Федерация, Херсонская область, район Новотроицкий

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	-

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	19991 ± 1237

	



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:211 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	
3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные)
значения (ΔР), м2
	
∆P=3.5*Мt*√Р=3.5*2,5*√19991=1237

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	20000

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2
	9

	6.
	Предельные минимальный	и максимальный	размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	-
-

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	-

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	-

	
8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного  строительства,  расположенного  на
земельном участке
	
-

	
9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	
Земли общего пользования

	10.
	Иные сведения
	-

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 94:20:5550011:211 :

	1.
	-

	



	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:195 :

	Система координат МСК-94, зона 5	Зона № 5

	


Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	


Метод определения координат
	Формулы, примененные
для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	


Описание закрепле ния точки

	
	
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
н25У
	
-
	
-
	
5123087.77
	
5229866.51
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н24У
	
-
	
-
	
5123137.57
	
5230457.67
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н26У
	
-
	
-
	
5123104.28
	
5230461.67
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н27У
	
-
	
-
	
5123054.27
	
5229870.28
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н25У
	
-
	
-
	
5123087.77
	
5229866.51
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:195 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н25У
	н24У
	593.25
	-
	-

	н24У
	н26У
	33.53
	-
	-

	н26У
	н27У
	593.50
	-
	-

	н27У
	н25У
	33.71
	-
	-

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:195 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	-

	
1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	
-

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	-

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	19940 ± 1236

	



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:195 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	
3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные)
значения (ΔР), м2
	
∆P=3.5*Мt*√Р=3.5*2,5*√19940=1236

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	20000

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2
	60

	6.
	Предельные минимальный	и максимальный	размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	-
-

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	-

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	-

	
8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного  строительства,  расположенного  на
земельном участке
	
-

	
9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	
Земли общего пользования

	10.
	Иные сведения
	-

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 94:20:5550011:195 :

	1.
	-

	



	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:159 :

	Система координат МСК-94, зона 5	Зона № 5

	


Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	


Метод определения координат
	Формулы, примененные
для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	


Описание закрепле ния точки

	
	
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
н28У
	
-
	
-
	
5123020.79
	
5229874.16
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н29У
	
-
	
-
	
5123070.80
	
5230465.69
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н30У
	
-
	
-
	
5123037.10
	
5230469.53
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н31У
	
-
	
-
	
5122986.99
	
5229878.00
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н28У
	
-
	
-
	
5123020.79
	
5229874.16
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:159 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н28У
	н29У
	593.64
	-
	-

	н29У
	н30У
	33.92
	-
	-

	н30У
	н31У
	593.65
	-
	-

	н31У
	н28У
	34.02
	-
	-

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:159 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	-

	
1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Российская Федерация, Херсонская область, район Новотроицкий

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	-

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	20156 ± 1242

	



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:159 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	
3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные)
значения (ΔР), м2
	
∆P=3.5*Мt*√Р=3.5*2,5*√20156=1242

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	20000

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2
	156

	6.
	Предельные минимальный	и максимальный	размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	-
-

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	-

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	-

	
8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного  строительства,  расположенного  на
земельном участке
	
-

	
9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	
Земли общего пользования

	10.
	Иные сведения
	-

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 94:20:5550011:159 :

	1.
	-

	



	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:188 :

	Система координат МСК-94, зона 5	Зона № 5

	


Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	


Метод определения координат
	Формулы, примененные
для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	


Описание закрепле ния точки

	
	
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
н31У
	
-
	
-
	
5122986.99
	
5229878.00
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н30У
	
-
	
-
	
5123037.10
	
5230469.53
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н32У
	
-
	
-
	
5123003.61
	
5230473.35
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н33У
	
-
	
-
	
5122953.49
	
5229881.77
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н31У
	
-
	
-
	
5122986.99
	
5229878.00
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:188 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н31У
	н30У
	593.65
	-
	-

	н30У
	н32У
	33.71
	-
	-

	н32У
	н33У
	593.70
	-
	-

	н33У
	н31У
	33.71
	-
	-

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:188 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	-

	
1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Российская Федерация, Херсонская область, район Новотроицкий

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	-

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	20004 ± 1238

	



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:188 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	
3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные)
значения (ΔР), м2
	
∆P=3.5*Мt*√Р=3.5*2,5*√20004=1238

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	20000

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2
	4

	6.
	Предельные минимальный	и максимальный	размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	-
-

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	-

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	-

	
8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного  строительства,  расположенного  на
земельном участке
	
-

	
9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	
Земли общего пользования

	10.
	Иные сведения
	-

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 94:20:5550011:188 :

	1.
	-

	



	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:255 :

	Система координат 94.5	Зона № 5

	


Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	


Метод определения координат
	Формулы, примененные
для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	


Описание закрепле ния точки

	
	
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
н33У
	
-
	
-
	
5122953.49
	
5229881.77
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н32У
	
-
	
-
	
5123003.61
	
5230473.35
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н34У
	
-
	
-
	
5122970.14
	
5230477.17
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н35У
	
-
	
-
	
5122920.11
	
5229885.39
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н33У
	
-
	
-
	
5122953.49
	
5229881.77
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:255 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н33У
	н32У
	593.70
	-
	-

	н32У
	н34У
	33.69
	-
	-

	н34У
	н35У
	593.89
	-
	-

	н35У
	н33У
	33.58
	-
	-

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:255 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	-

	
1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Российская Федерация, Херсонская область, район Новотроицкий

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	-

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	19963 ± 1236

	



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:255 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	
3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные)
значения (ΔР), м2
	
∆P=3.5*Мt*√Р=3.5*2,5*√19963=1236

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	20000

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2
	37

	6.
	Предельные минимальный	и максимальный	размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	-
-

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	-

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	-

	
8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного  строительства,  расположенного  на
земельном участке
	
-

	
9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	
Земли общего пользования

	10.
	Иные сведения
	-

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 94:20:5550011:255 :

	1.
	-

	



	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:251 :

	Система координат 94.5	Зона № 5

	


Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	


Метод определения координат
	Формулы, примененные
для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	


Описание закрепле ния точки

	
	
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
н4У
	
-
	
-
	
5122853.19
	
5229893.16
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н3У
	
-
	
-
	
5122903.24
	
5230485.21
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н36У
	
-
	
-
	
5122870.07
	
5230489.32
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н37У
	
-
	
-
	
5122820.04
	
5229897.11
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н4У
	
-
	
-
	
5122853.19
	
5229893.16
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:251 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н4У
	н3У
	594.16
	-
	-

	н3У
	н36У
	33.42
	-
	-

	н36У
	н37У
	594.32
	-
	-

	н37У
	н4У
	33.38
	-
	-

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:251 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	-

	
1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Российская Федерация, Херсонская область, район Новотроицкий

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	-

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	19837 ± 1232

	



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:251 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	
3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные)
значения (ΔР), м2
	
∆P=3.5*Мt*√Р=3.5*2,5*√19837=1232

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	20000

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2
	163

	6.
	Предельные минимальный	и максимальный	размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	-
-

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	-

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	-

	
8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного  строительства,  расположенного  на
земельном участке
	
-

	
9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	
Земли общего пользования

	10.
	Иные сведения
	-

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 94:20:5550011:251 :

	1.
	-

	



	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:72 :

	Система координат 94.5	Зона № 5

	


Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	


Метод определения координат
	Формулы, примененные
для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	


Описание закрепле ния точки

	
	
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
н37У
	
-
	
-
	
5122820.04
	
5229897.11
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н36У
	
-
	
-
	
5122870.07
	
5230489.32
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н38У
	
-
	
-
	
5122838.64
	
5230493.22
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н39У
	
-
	
-
	
5122788.53
	
5229900.90
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н37У
	
-
	
-
	
5122820.04
	
5229897.11
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:72 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н37У
	н36У
	594.32
	-
	-

	н36У
	н38У
	31.67
	-
	-

	н38У
	н39У
	594.44
	-
	-

	н39У
	н37У
	31.74
	-
	-

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:72 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	-

	
1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Российская Федерация, Херсонская область, район Новотроицкий

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	-

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	18831 ± 1201

	



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:72 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	
3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные)
значения (ΔР), м2
	
∆P=3.5*Мt*√Р=3.5*2,5*√18831=1201

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	19000

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2
	169

	6.
	Предельные минимальный	и максимальный	размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	-
-

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	-

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	-

	
8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного  строительства,  расположенного  на
земельном участке
	
-

	
9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	
Земли общего пользования

	10.
	Иные сведения
	-

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 94:20:5550011:72 :

	1.
	-

	



	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:250 :

	Система координат 94.5	Зона № 5

	


Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	


Метод определения координат
	Формулы, примененные
для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	


Описание закрепле ния точки

	
	
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
н40У
	
-
	
-
	
5122754.70
	
5229904.90
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н41У
	
-
	
-
	
5122804.83
	
5230497.41
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н42У
	
-
	
-
	
5122771.70
	
5230501.51
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н43У
	
-
	
-
	
5122721.20
	
5229908.89
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н40У
	
-
	
-
	
5122754.70
	
5229904.90
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:250 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н40У
	н41У
	594.63
	-
	-

	н41У
	н42У
	33.38
	-
	-

	н42У
	н43У
	594.77
	-
	-

	н43У
	н40У
	33.74
	-
	-

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:250 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	-

	
1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Российская Федерация, Херсонская область, район Новотроицкий

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	-

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	19945 ± 1236

	



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:250 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	
3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные)
значения (ΔР), м2
	
∆P=3.5*Мt*√Р=3.5*2,5*√19945=1236

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	20000

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2
	55

	6.
	Предельные минимальный	и максимальный	размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	-
-

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	-

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	-

	
8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного  строительства,  расположенного  на
земельном участке
	
-

	
9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	
Земли общего пользования

	10.
	Иные сведения
	-

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 94:20:5550011:250 :

	1.
	-

	



	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:5 :

	Система координат 94.5	Зона № 5

	


Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	


Метод определения координат
	Формулы, примененные
для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	


Описание закрепле ния точки

	
	
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
н44У
	
-
	
-
	
5122263.61
	
5230039.84
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н45У
	
-
	
-
	
5122301.62
	
5230035.32
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н46У
	
-
	
-
	
5122345.33
	
5230552.27
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н47У
	
-
	
-
	
5122307.31
	
5230556.61
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н44У
	
-
	
-
	
5122263.61
	
5230039.84
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:5 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н44У
	н45У
	38.28
	-
	-

	н45У
	н46У
	518.79
	-
	-

	н46У
	н47У
	38.27
	-
	-

	н47У
	н44У
	518.61
	-
	-

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:5 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	-

	
1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Российская Федерация, Херсонская область, район Новотроицкий

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	-

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	19842 ± 1233

	



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:5 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	
3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные)
значения (ΔР), м2
	
∆P=3.5*Мt*√Р=3.5*2,5*√19842=1233

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	20000

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2
	158

	6.
	Предельные минимальный	и максимальный	размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	-
-

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	-

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	-

	
8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного  строительства,  расположенного  на
земельном участке
	
-

	
9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	
Земли общего пользования

	10.
	Иные сведения
	-

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 94:20:5550011:5 :

	1.
	-

	



	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:246 :

	Система координат 94.5	Зона № 5

	


Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	


Метод определения координат
	Формулы, примененные
для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	


Описание закрепле ния точки

	
	
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
н44У
	
-
	
-
	
5122263.61
	
5230039.84
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н47У
	
-
	
-
	
5122307.31
	
5230556.61
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н48У
	
-
	
-
	
5122269.29
	
5230560.95
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н49У
	
-
	
-
	
5122225.60
	
5230044.32
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н44У
	
-
	
-
	
5122263.61
	
5230039.84
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:246 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н44У
	н47У
	518.61
	-
	-

	н47У
	н48У
	38.27
	-
	-

	н48У
	н49У
	518.47
	-
	-

	н49У
	н44У
	38.27
	-
	-

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:246 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	-

	
1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Российская Федерация, Херсонская область, район Новотроицкий

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	-

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	19835 ± 1232

	



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:246 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	
3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные)
значения (ΔР), м2
	
∆P=3.5*Мt*√Р=3.5*2,5*√19835=1232

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	20000

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2
	165

	6.
	Предельные минимальный	и максимальный	размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	-
-

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	-

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	-

	
8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного  строительства,  расположенного  на
земельном участке
	
-

	
9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	
Земли общего пользования

	10.
	Иные сведения
	-

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 94:20:5550011:246 :

	1.
	-

	



	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:262 :

	Система координат 94.5	Зона № 5

	


Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	


Метод определения координат
	Формулы, примененные
для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	


Описание закрепле ния точки

	
	
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
н49У
	
-
	
-
	
5122225.60
	
5230044.32
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н48У
	
-
	
-
	
5122269.29
	
5230560.95
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н50У
	
-
	
-
	
5122231.27
	
5230565.28
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н51У
	
-
	
-
	
5122187.60
	
5230048.82
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н49У
	
-
	
-
	
5122225.60
	
5230044.32
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:262 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н49У
	н48У
	518.47
	-
	-

	н48У
	н50У
	38.27
	-
	-

	н50У
	н51У
	518.30
	-
	-

	н51У
	н49У
	38.27
	-
	-

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:262 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	-

	
1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Российская Федерация, Херсонская область, район Новотроицкий

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	-

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	19827 ± 1232

	



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:262 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	
3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные)
значения (ΔР), м2
	
∆P=3.5*Мt*√Р=3.5*2,5*√19827=1232

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	19000

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2
	827

	6.
	Предельные минимальный	и максимальный	размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	-
-

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	-

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	-

	
8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного  строительства,  расположенного  на
земельном участке
	
-

	
9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	
Земли общего пользования

	10.
	Иные сведения
	-

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 94:20:5550011:262 :

	1.
	-

	



	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:275 :

	Система координат 94.5	Зона № 5

	


Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	


Метод определения координат
	Формулы, примененные
для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	


Описание закрепле ния точки

	
	
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
н51У
	
-
	
-
	
5122187.60
	
5230048.82
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н50У
	
-
	
-
	
5122231.27
	
5230565.28
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н52У
	
-
	
-
	
5122193.27
	
5230569.62
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н53У
	
-
	
-
	
5122149.61
	
5230053.33
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н51У
	
-
	
-
	
5122187.60
	
5230048.82
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:275 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н51У
	н50У
	518.30
	-
	-

	н50У
	н52У
	38.25
	-
	-

	н52У
	н53У
	518.13
	-
	-

	н53У
	н51У
	38.26
	-
	-

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:275 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	-

	
1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Российская Федерация, Херсонская область, район Новотроицкий

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	-

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	19813 ± 1232

	



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:275 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	
3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные)
значения (ΔР), м2
	
∆P=3.5*Мt*√Р=3.5*2,5*√19813=1232

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	20000

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2
	187

	6.
	Предельные минимальный	и максимальный	размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	-
-

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	-

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	-

	
8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного  строительства,  расположенного  на
земельном участке
	
-

	
9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	
Земли общего пользования

	10.
	Иные сведения
	-

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 94:20:5550011:275 :

	1.
	-

	



	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:202 :

	Система координат 94.5	Зона № 5

	


Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	


Метод определения координат
	Формулы, примененные
для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	


Описание закрепле ния точки

	
	
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
н53У
	
-
	
-
	
5122149.61
	
5230053.33
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н52У
	
-
	
-
	
5122193.27
	
5230569.62
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н54У
	
-
	
-
	
5122155.28
	
5230573.96
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н55У
	
-
	
-
	
5122111.64
	
5230057.82
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н53У
	
-
	
-
	
5122149.61
	
5230053.33
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:202 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н53У
	н52У
	518.13
	-
	-

	н52У
	н54У
	38.24
	-
	-

	н54У
	н55У
	517.98
	-
	-

	н55У
	н53У
	38.23
	-
	-

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:202 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	-

	
1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Российская Федерация, Херсонская область, район Новотроицкий

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	-

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	19799 ± 1231

	



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:202 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	
3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные)
значения (ΔР), м2
	
∆P=3.5*Мt*√Р=3.5*2,5*√19799=1231

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	20000

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2
	201

	6.
	Предельные минимальный	и максимальный	размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	-
-

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	-

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	-

	
8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного  строительства,  расположенного  на
земельном участке
	
-

	
9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	
Земли общего пользования

	10.
	Иные сведения
	-

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 94:20:5550011:202 :

	1.
	-

	



	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:184 :

	Система координат 94.5	Зона № 5

	


Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	


Метод определения координат
	Формулы, примененные
для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	


Описание закрепле ния точки

	
	
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
н55У
	
-
	
-
	
5122111.64
	
5230057.82
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н54У
	
-
	
-
	
5122155.28
	
5230573.96
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н56У
	
-
	
-
	
5122117.30
	
5230578.29
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н57У
	
-
	
-
	
5122073.67
	
5230062.30
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н55У
	
-
	
-
	
5122111.64
	
5230057.82
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:184 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н55У
	н54У
	517.98
	-
	-

	н54У
	н56У
	38.23
	-
	-

	н56У
	н57У
	517.83
	-
	-

	н57У
	н55У
	38.23
	-
	-

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:184 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	-

	
1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Российская Федерация, Херсонская область, район Новотроицкий

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	-

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	19790 ± 1231

	



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:184 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	
3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные)
значения (ΔР), м2
	
∆P=3.5*Мt*√Р=3.5*2,5*√19790=1231

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	20000

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2
	210

	6.
	Предельные минимальный	и максимальный	размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	-
-

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	-

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	-

	
8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного  строительства,  расположенного  на
земельном участке
	
-

	
9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	
Земли общего пользования

	10.
	Иные сведения
	-

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 94:20:5550011:184 :

	1.
	-

	



	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:206 :

	Система координат 94.5	Зона № 5

	


Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	


Метод определения координат
	Формулы, примененные
для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	


Описание закрепле ния точки

	
	
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
н57У
	
-
	
-
	
5122073.67
	
5230062.30
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н56У
	
-
	
-
	
5122117.30
	
5230578.29
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н58У
	
-
	
-
	
5122079.32
	
5230582.62
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н59У
	
-
	
-
	
5122035.71
	
5230066.80
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н57У
	
-
	
-
	
5122073.67
	
5230062.30
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:206 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н57У
	н56У
	517.83
	-
	-

	н56У
	н58У
	38.23
	-
	-

	н58У
	н59У
	517.66
	-
	-

	н59У
	н57У
	38.23
	-
	-

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:206 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	-

	
1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Российская Федерация, Херсонская область, район Новотроицкий

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	-

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	19782 ± 1231

	



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:206 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	
3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные)
значения (ΔР), м2
	
∆P=3.5*Мt*√Р=3.5*2,5*√19782=1231

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	20000

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2
	218

	6.
	Предельные минимальный	и максимальный	размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	-
-

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	-

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	-

	
8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного  строительства,  расположенного  на
земельном участке
	
-

	
9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	
Земли общего пользования

	10.
	Иные сведения
	-

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 94:20:5550011:206 :

	1.
	-

	



	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:248 :

	Система координат 94.5	Зона № 5

	


Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	


Метод определения координат
	Формулы, примененные
для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	


Описание закрепле ния точки

	
	
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
н59У
	
-
	
-
	
5122035.71
	
5230066.80
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н58У
	
-
	
-
	
5122079.32
	
5230582.62
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н60У
	
-
	
-
	
5122041.35
	
5230586.96
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н61У
	
-
	
-
	
5121997.75
	
5230071.30
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н59У
	
-
	
-
	
5122035.71
	
5230066.80
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:248 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н59У
	н58У
	517.66
	-
	-

	н58У
	н60У
	38.22
	-
	-

	н60У
	н61У
	517.50
	-
	-

	н61У
	н59У
	38.23
	-
	-

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:248 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	-

	
1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Российская Федерация, Херсонская область, район Новотроицкий

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	-

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	19773 ± 1230

	



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:248 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	
3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные)
значения (ΔР), м2
	
∆P=3.5*Мt*√Р=3.5*2,5*√19773=1230

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	20000

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2
	227

	6.
	Предельные минимальный	и максимальный	размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	-
-

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	-

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	-

	
8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного  строительства,  расположенного  на
земельном участке
	
-

	
9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	
Земли общего пользования

	10.
	Иные сведения
	-

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 94:20:5550011:248 :

	1.
	-

	



	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:176 :

	Система координат 94.5	Зона № 5

	


Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	


Метод определения координат
	Формулы, примененные
для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	


Описание закрепле ния точки

	
	
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
н61У
	
-
	
-
	
5121997.75
	
5230071.30
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н60У
	
-
	
-
	
5122041.35
	
5230586.96
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н62У
	
-
	
-
	
5122003.40
	
5230591.29
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н63У
	
-
	
-
	
5121959.81
	
5230075.77
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н61У
	
-
	
-
	
5121997.75
	
5230071.30
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:176 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н61У
	н60У
	517.50
	-
	-

	н60У
	н62У
	38.20
	-
	-

	н62У
	н63У
	517.36
	-
	-

	н63У
	н61У
	38.20
	-
	-

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:176 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	-

	
1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Российская Федерация, Херсонская область, район Новотроицкий

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	-

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	19756 ± 1230

	



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:176 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	
3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные)
значения (ΔР), м2
	
∆P=3.5*Мt*√Р=3.5*2,5*√19756=1230

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	20000

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2
	244

	6.
	Предельные минимальный	и максимальный	размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	-
-

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	-

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	-

	
8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного  строительства,  расположенного  на
земельном участке
	
-

	
9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	
Земли общего пользования

	10.
	Иные сведения
	-

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 94:20:5550011:176 :

	1.
	-

	



	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:155 :

	Система координат 94.5	Зона № 5

	


Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	


Метод определения координат
	Формулы, примененные
для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	


Описание закрепле ния точки

	
	
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
н63У
	
-
	
-
	
5121959.81
	
5230075.77
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н62У
	
-
	
-
	
5122003.40
	
5230591.29
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н64У
	
-
	
-
	
5121965.45
	
5230595.62
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н65У
	
-
	
-
	
5121921.84
	
5230080.26
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н63У
	
-
	
-
	
5121959.81
	
5230075.77
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:155 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н63У
	н62У
	517.36
	-
	-

	н62У
	н64У
	38.20
	-
	-

	н64У
	н65У
	517.20
	-
	-

	н65У
	н63У
	38.23
	-
	-

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:155 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	-

	
1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Российская Федерация, Херсонская область, район Новотроицкий

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	-

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	19758 ± 1230

	



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:155 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	
3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные)
значения (ΔР), м2
	
∆P=3.5*Мt*√Р=3.5*2,5*√19758=1230

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	20000

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2
	242

	6.
	Предельные минимальный	и максимальный	размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	-
-

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	-

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	-

	
8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного  строительства,  расположенного  на
земельном участке
	
-

	
9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	
Земли общего пользования

	10.
	Иные сведения
	-

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 94:20:5550011:155 :

	1.
	-

	



	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:156 :

	Система координат 94.5	Зона № 5

	


Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	


Метод определения координат
	Формулы, примененные
для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	


Описание закрепле ния точки

	
	
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
н65У
	
-
	
-
	
5121921.84
	
5230080.26
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н64У
	
-
	
-
	
5121965.45
	
5230595.62
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н66У
	
-
	
-
	
5121927.51
	
5230599.95
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н67У
	
-
	
-
	
5121883.95
	
5230084.76
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н65У
	
-
	
-
	
5121921.84
	
5230080.26
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:156 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н65У
	н64У
	517.20
	-
	-

	н64У
	н66У
	38.19
	-
	-

	н66У
	н67У
	517.03
	-
	-

	н67У
	н65У
	38.16
	-
	-

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:156 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	-

	
1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Российская Федерация, Херсонская область, район Новотроицкий

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	-

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	19729 ± 1229

	



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:156 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	
3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные)
значения (ΔР), м2
	
∆P=3.5*Мt*√Р=3.5*2,5*√19729=1229

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	20000

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2
	271

	6.
	Предельные минимальный	и максимальный	размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	-
-

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	-

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	-

	
8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного  строительства,  расположенного  на
земельном участке
	
-

	
9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	
Земли общего пользования

	10.
	Иные сведения
	-

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 94:20:5550011:156 :

	1.
	-

	



	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:267 :

	Система координат 94.5	Зона № 5

	


Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	


Метод определения координат
	Формулы, примененные
для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	


Описание закрепле ния точки

	
	
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
н67У
	
-
	
-
	
5121883.95
	
5230084.76
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н66У
	
-
	
-
	
5121927.51
	
5230599.95
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н68У
	
-
	
-
	
5121913.02
	
5230601.60
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н69У
	
-
	
-
	
5121889.74
	
5230606.37
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н70У
	
-
	
-
	
5121846.02
	
5230089.23
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н67У
	
-
	
-
	
5121883.95
	
5230084.76
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:267 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н67У
	н66У
	517.03
	-
	-

	н66У
	н68У
	14.58
	-
	-

	н68У
	н69У
	23.76
	-
	-

	н69У
	н70У
	518.98
	-
	-

	н70У
	н67У
	38.19
	-
	-

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:267 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	-

	
1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Российская Федерация, Херсонская область, район Новотроицкий

	



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:267 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	-

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	19759 ± 1230

	
3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные)
значения (ΔР), м2
	
∆P=3.5*Мt*√Р=3.5*2,5*√19759=1230

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	20000

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2
	241

	6.
	Предельные минимальный	и максимальный	размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	-
-

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	-

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	-

	
8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного  строительства,  расположенного  на
земельном участке
	
-

	
9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	
Земли общего пользования

	10.
	Иные сведения
	-

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 94:20:5550011:267 :

	1.
	-

	



	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:223 :

	Система координат 94.5	Зона № 5

	


Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	


Метод определения координат
	Формулы, примененные
для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	


Описание закрепле ния точки

	
	
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
н70У
	
-
	
-
	
5121846.02
	
5230089.23
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н69У
	
-
	
-
	
5121889.74
	
5230606.37
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н71У
	
-
	
-
	
5121852.17
	
5230614.06
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н72У
	
-
	
-
	
5121808.21
	
5230093.68
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н70У
	
-
	
-
	
5121846.02
	
5230089.23
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:223 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н70У
	н69У
	518.98
	-
	-

	н69У
	н71У
	38.35
	-
	-

	н71У
	н72У
	522.23
	-
	-

	н72У
	н70У
	38.07
	-
	-

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:223 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	-

	
1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Российская Федерация, Херсонская область, район Новотроицкий

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	-

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	19818 ± 1232

	



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:223 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	
3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные)
значения (ΔР), м2
	
∆P=3.5*Мt*√Р=3.5*2,5*√19818=1232

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	20000

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2
	182

	6.
	Предельные минимальный	и максимальный	размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	-
-

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	-

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	-

	
8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного  строительства,  расположенного  на
земельном участке
	
-

	
9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	
Земли общего пользования

	10.
	Иные сведения
	-

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 94:20:5550011:223 :

	1.
	-

	



	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:266 :

	Система координат 94.5	Зона № 5

	


Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	


Метод определения координат
	Формулы, примененные
для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	


Описание закрепле ния точки

	
	
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
н72У
	
-
	
-
	
5121808.21
	
5230093.68
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н71У
	
-
	
-
	
5121852.17
	
5230614.06
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н73У
	
-
	
-
	
5121814.84
	
5230621.70
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н74У
	
-
	
-
	
5121770.57
	
5230098.14
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н72У
	
-
	
-
	
5121808.21
	
5230093.68
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:266 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н72У
	н71У
	522.23
	-
	-

	н71У
	н73У
	38.10
	-
	-

	н73У
	н74У
	525.43
	-
	-

	н74У
	н72У
	37.90
	-
	-

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:266 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	-

	
1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Российская Федерация, Херсонская область, район Новотроицкий

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	-

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	19833 ± 1232

	



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:266 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	
3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные)
значения (ΔР), м2
	
∆P=3.5*Мt*√Р=3.5*2,5*√19833=1232

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	20000

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2
	167

	6.
	Предельные минимальный	и максимальный	размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	-
-

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	-

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	-

	
8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного  строительства,  расположенного  на
земельном участке
	
-

	
9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	
Земли общего пользования

	10.
	Иные сведения
	-

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 94:20:5550011:266 :

	1.
	-

	



	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:264 :

	Система координат 94.5	Зона № 5

	


Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	


Метод определения координат
	Формулы, примененные
для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	


Описание закрепле ния точки

	
	
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
н74У
	
-
	
-
	
5121770.57
	
5230098.14
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н73У
	
-
	
-
	
5121814.84
	
5230621.70
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н75У
	
-
	
-
	
5121777.74
	
5230629.30
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н76У
	
-
	
-
	
5121733.24
	
5230102.74
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н74У
	
-
	
-
	
5121770.57
	
5230098.14
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:264 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н74У
	н73У
	525.43
	-
	-

	н73У
	н75У
	37.87
	-
	-

	н75У
	н76У
	528.44
	-
	-

	н76У
	н74У
	37.61
	-
	-

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:264 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	-

	
1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Российская Федерация, Херсонская область, район Новотроицкий

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	-

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	19811 ± 1232

	



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:264 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	
3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные)
значения (ΔР), м2
	
∆P=3.5*Мt*√Р=3.5*2,5*√19811=1232

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	20000

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2
	189

	6.
	Предельные минимальный	и максимальный	размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	-
-

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	-

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	-

	
8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного  строительства,  расположенного  на
земельном участке
	
-

	
9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	
Земли общего пользования

	10.
	Иные сведения
	-

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 94:20:5550011:264 :

	1.
	-

	



	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:272 :

	Система координат 94.5	Зона № 5

	


Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	


Метод определения координат
	Формулы, примененные
для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	


Описание закрепле ния точки

	
	
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
н75У
	
-
	
-
	
5121777.74
	
5230629.30
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н77У
	
-
	
-
	
5121740.93
	
5230636.83
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н78У
	
-
	
-
	
5121720.32
	
5230391.90
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н79У
	
-
	
-
	
5121696.00
	
5230106.94
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н80У
	
-
	
-
	
5121713.63
	
5230104.86
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н76У
	
-
	
-
	
5121733.24
	
5230102.74
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н75У
	
-
	
-
	
5121777.74
	
5230629.30
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:272 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н75У
	н77У
	37.57
	-
	-

	н77У
	н78У
	245.80
	-
	-

	н78У
	н79У
	286.00
	-
	-

	н79У
	н80У
	17.75
	-
	-

	н80У
	н76У
	19.72
	-
	-

	н76У
	н75У
	528.44
	-
	-

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:272 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	-



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:5550011:272 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	
1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Российская Федерация, Херсонская область, район Новотроицкий

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	-

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	19780 ± 1231

	
3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные)
значения (ΔР), м2
	
∆P=3.5*Мt*√Р=3.5*2,5*√19780=1231

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	20000

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2
	220

	6.
	Предельные минимальный	и максимальный	размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	-
-

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	-

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	-

	
8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного  строительства,  расположенного  на
земельном участке
	
-

	
9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	
Земли общего пользования

	10.
	Иные сведения
	-

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 94:20:5550011:272 :

	1.
	-

	



	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:0000000:137 :

	Система координат 94.5	Зона № 5

	


Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	


Метод определения координат
	Формулы, примененные
для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	


Описание закрепле ния точки

	
	
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
н43У
	
-
	
-
	
5122721.20
	
5229908.89
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н42У
	
-
	
-
	
5122771.70
	
5230501.51
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н81У
	
-
	
-
	
5122738.15
	
5230505.67
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н82У
	
-
	
-
	
5122688.02
	
5229912.83
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
н43У
	
-
	
-
	
5122721.20
	
5229908.89
	Картометрический метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/
2)=Мt = sgrt((2,5^2 +
2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:0000000:137 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н43У
	н42У
	594.77
	-
	-

	н42У
	н81У
	33.81
	-
	-

	н81У
	н82У
	594.96
	-
	-

	н82У
	н43У
	33.41
	-
	-

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:0000000:137 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	-

	
1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	
-

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	-

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	19980 ± 1237

	



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 94:20:0000000:137 :

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	
3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные)
значения (ΔР), м2
	
∆P=3.5*Мt*√Р=3.5*2,5*√19980=1237

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	-

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2
	-

	6.
	Предельные минимальный	и максимальный	размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	-
-

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	-

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	-

	
8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного  строительства,  расположенного  на
земельном участке
	
-

	
9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	
Земли общего пользования

	10.
	Иные сведения
	-

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 94:20:0000000:137 :

	1.
	-

	



	[bookmark: Сведения об образуемых земельных участка]Сведения об образуемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков
	:ЗУ1 :

	
	обозначение земельного участка

	Система координат 94.5	Зона № 5

	


Обозначение характерных точек границ
	
Координаты, м
	


Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	


Описание закрепле ния точки

	
	

X
	

Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	н83У
	5123187.59
	5229854.85
	Картометричес кий метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/2)=Мt = sgrt ((2,5^2 + 2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	н84У
	5123237.40
	5230445.66
	Картометричес кий метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/2)=Мt = sgrt ((2,5^2 + 2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	н21У
	5123203.88
	5230449.69
	Картометричес кий метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/2)=Мt = sgrt ((2,5^2 + 2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	н20У
	5123153.74
	5229858.96
	Картометричес кий метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/2)=Мt = sgrt ((2,5^2 + 2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	н83У
	5123187.59
	5229854.85
	Картометричес кий метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/2)=Мt = sgrt ((2,5^2 + 2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков:
	:ЗУ1 :

	
	обозначение земельного участка

	Обозначение части границ
	
Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н83У
	н84У
	592.91
	-
	-

	н84У
	н21У
	33.76
	-
	-

	н21У
	н20У
	592.85
	-
	-

	н20У
	н83У
	34.10
	-
	-

	
3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка:
	:ЗУ1 :

	
	обозначение земельного участка

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	-

	
1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Российская Федерация, Херсонская область, район Новотроицкий

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	-

	2.
	Категория земель
	-

	3.
	Вид (виды) разрешенного использования
	-



	3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка:
	:ЗУ1 :

	
	обозначение земельного участка

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	3.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	-

	
4.
	Реестровый номер границ территориальной зоны или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс)
	
-

	
5.
	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р± ΔР), м2
	
20103 ± 1241

	
6.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные)
значения (ΔР), м2
	
∆P=3.5*Мt*√Р=3.5*2,5*√20103=1241

	7.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	-
-

	
8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке
	
-

	9.
	Кадастровые номера исходных земельных участков
	-

	

9.1.
	Кадастровый номер входящего в состав земельного участка,	представляющего	собой	единое землепользование (номер контура многоконтурного земельного   участка),   преобразование   которого
осуществляется
	

-

	
9.2.
	Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного (исходного) земельного участка, представляющего собой единое землепользование
	
-

	
9.3.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на измененном земельном участке
	
-

	10.
	Условный номер земельного участка
	-

	11.
	Учетный номер проекта межевания территории
	-

	
12.
	Дополнительные сведения об образовании земельного участка
	Земельный участок образован из земель неразграниченной государственной собственности

	
13.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	
Земли общего пользования

	14.
	Иные сведения
	-

	4. Пояснения к сведениям об образуемом земельном участке:
	:ЗУ1 :

	
	обозначение земельного участка

	1.
	-

	



	Сведения об образуемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков
	:ЗУ2 :

	
	обозначение земельного участка

	Система координат 94.5	Зона № 5

	


Обозначение характерных точек границ
	
Координаты, м
	


Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	


Описание закрепле ния точки

	
	

X
	

Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	н19У
	5123220.75
	5229851.08
	Картометричес кий метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/2)=Мt = sgrt ((2,5^2 + 2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	н18У
	5123270.88
	5230441.63
	Картометричес кий метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/2)=Мt = sgrt ((2,5^2 + 2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	н84У
	5123237.40
	5230445.66
	Картометричес кий метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/2)=Мt = sgrt ((2,5^2 + 2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	н83У
	5123187.59
	5229854.85
	Картометричес кий метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/2)=Мt = sgrt ((2,5^2 + 2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	н19У
	5123220.75
	5229851.08
	Картометричес кий метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/2)=Мt = sgrt ((2,5^2 + 2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков:
	:ЗУ2 :

	
	обозначение земельного участка

	Обозначение части границ
	
Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н19У
	н18У
	592.67
	-
	-

	н18У
	н84У
	33.72
	-
	-

	н84У
	н83У
	592.91
	-
	-

	н83У
	н19У
	33.37
	-
	-

	
3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка:
	:ЗУ2 :

	
	обозначение земельного участка

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	-

	
1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Российская Федерация, Херсонская область, район Новотроицкий

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	-

	2.
	Категория земель
	-

	3.
	Вид (виды) разрешенного использования
	-



	3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка:
	:ЗУ2 :

	
	обозначение земельного участка

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	3.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	-

	
4.
	Реестровый номер границ территориальной зоны или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс)
	
-

	
5.
	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р± ΔР), м2
	
19876 ± 1234

	
6.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные)
значения (ΔР), м2
	
∆P=3.5*Мt*√Р=3.5*2,5*√19876=1234

	7.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	-
-

	
8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке
	
-

	9.
	Кадастровые номера исходных земельных участков
	-

	

9.1.
	Кадастровый номер входящего в состав земельного участка,	представляющего	собой	единое землепользование (номер контура многоконтурного земельного   участка),   преобразование   которого
осуществляется
	

-

	
9.2.
	Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного (исходного) земельного участка, представляющего собой единое землепользование
	
-

	
9.3.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на измененном земельном участке
	
-

	10.
	Условный номер земельного участка
	-

	11.
	Учетный номер проекта межевания территории
	-

	
12.
	Дополнительные сведения об образовании земельного участка
	Земельный участок образован из земель неразграниченной государственной собственности

	
13.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	
Земли общего пользования

	14.
	Иные сведения
	-

	4. Пояснения к сведениям об образуемом земельном участке:
	:ЗУ2 :

	
	обозначение земельного участка

	1.
	-

	



	Сведения об образуемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков
	:ЗУ3 :

	
	обозначение земельного участка

	Система координат 94.5	Зона № 5

	


Обозначение характерных точек границ
	
Координаты, м
	


Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	


Описание закрепле ния точки

	
	

X
	

Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	н39У
	5122788.53
	5229900.90
	Картометричес кий метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/2)=Мt = sgrt ((2,5^2 + 2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	н38У
	5122838.64
	5230493.22
	Картометричес кий метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/2)=Мt = sgrt ((2,5^2 + 2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	н41У
	5122804.83
	5230497.41
	Картометричес кий метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/2)=Мt = sgrt ((2,5^2 + 2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	н40У
	5122754.70
	5229904.90
	Картометричес кий метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/2)=Мt = sgrt ((2,5^2 + 2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	н39У
	5122788.53
	5229900.90
	Картометричес кий метод
	Мt = sgrt((Mx^2 + My^2)/2)=Мt = sgrt ((2,5^2 + 2,5^2))/2) = 2,5
	Закрепление отсутствует

	
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков:
	:ЗУ3 :

	
	обозначение земельного участка

	Обозначение части границ
	
Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н39У
	н38У
	594.44
	-
	-

	н38У
	н41У
	34.07
	-
	-

	н41У
	н40У
	594.63
	-
	-

	н40У
	н39У
	34.07
	-
	-

	
3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка:
	:ЗУ3 :

	
	обозначение земельного участка

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	-

	
1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Российская Федерация, Херсонская область, район Новотроицкий

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	-

	2.
	Категория земель
	-

	3.
	Вид (виды) разрешенного использования
	-



	3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка:
	:ЗУ3 :

	
	обозначение земельного участка

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	3.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	-

	
4.
	Реестровый номер границ территориальной зоны или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс)
	
-

	
5.
	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р± ΔР), м2
	
20241 ± 1245

	
6.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные)
значения (ΔР), м2
	
∆P=3.5*Мt*√Р=3.5*2,5*√20241=1245

	7.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	-
-

	
8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке
	
-

	9.
	Кадастровые номера исходных земельных участков
	-

	

9.1.
	Кадастровый номер входящего в состав земельного участка,	представляющего	собой	единое землепользование (номер контура многоконтурного земельного   участка),   преобразование   которого
осуществляется
	

-

	
9.2.
	Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного (исходного) земельного участка, представляющего собой единое землепользование
	
-

	
9.3.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на измененном земельном участке
	
-

	10.
	Условный номер земельного участка
	-

	11.
	Учетный номер проекта межевания территории
	-

	
12.
	Дополнительные сведения об образовании земельного участка
	Земельный участок образован из земель неразграниченной государственной собственности

	
13.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	
Земли общего пользования

	14.
	Иные сведения
	-

	4. Пояснения к сведениям об образуемом земельном участке:
	:ЗУ3 :

	
	обозначение земельного участка

	1.
	-
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AKT

COTJIACOBAHHSI MECTONIOJIOKEHHSI I'PAHHIL 3EMEJILHBIX YYACTKOB

TIPH BBITTOJTHEHHI KOMILTEKCHBIX KAJIACTPOBBIX PABOT

94:

:5550011

Hamenoanie cyovexta Pocomtiickoii (De/lepall, MYHHINITATEHOTO 06PATOBANIA, HACEICHHONO MYHITA, VHIKATLHEIC VUCTHEIC HOMEDD

KA/IACTDOBHIN KBADTAIOB, @ TAKGKE MHBIC CHEJICHI, TIO3BOAIONIC OIPE/ICIHTE MECTOOJIOACHIC TEPPHIODI, Ha K0TODOH BLIIOSIOTCE
KOMILICKCHEe KACTpOBHE PAGOTH
Boero mcron: 3 Tt 2
N [ Ofosnatienie viactn | Pesyanrar | Kagactpopbie Hovepa | CBeAenis o ilie, npeiCTaBiBiien Pexniiin
wn (xapakcrepuoii | cormacosamns | i obosmauerms Prr— BerynuBero
TOMKN) FPANHIGI | (CONTACOBANO/ | CMEAHBIX JeMETHHbIX Fr—t
cnoprioe) yuacTion cyredoro akta
or. 0.
1 2 3 4 s 6 7
Cornacosao | 94:20:5550011:250
4| w2y | sy
Cornacosao | 94:20:0000000:137
Cornacosano | 94:20:5550011:5
15| w7y | way
Cornacosao | 94:20:5550011:246
Cornacosao | 94:20:5550011:246
16 | w8y | woy
Cornacosao | 94:20:5550011:262
Cornacosao | 94:20:5550011:262
17 | w0y | wsty
Cornacosao | 94:20:5550011:275
Cornacosao | 94:20:5550011:275
18| w2y | w3y
Cornacosao | 94:20:5550011:202
Cornacosao | 94:20:5550011:202
19 | w4y | wssy
Cornacosao | 94:20:5550011:184
Cornacosao | 94:20:5550011:184
20 | w6y | w7y
Cornacosao | 94:20:5550011:206
Cornacosao | 94:20:5550011:206
20 | w8y | msov
Cornacosao | 94:20:5550011:248
Cornacosao | 94:20:5550011:248
2 | Wy | w61y
Cornacosao | 94:20:5550011:176
Cornacosao | 94:20:5550011:176
23 | w2y | w3y
Cornacosao | 94:20:5550011:155
Cornacosao | 94:20:5550011:155
24 | Wy | mesy
Cornacosao | 94:20:5550011:156
Cornacosao | 94:20:5550011:156
25 | weey | w67y
Cornacosao | 94:20:5550011:267
Cornacosao | 94:20:5550011:267
2 | weoy | w0y
Cornacosao | 94:20:5550011:223





image5.jpeg
AKT

COTJIACOBAHHSI MECTONIOJIOKEHHSI I'PAHHIL 3EMEJILHBIX YYACTKOB
TIPH BBITTOJTHEHHI KOMILTEKCHBIX KA/IACTPOBBIX PABOT

94:20:5550011
HaueHoBaIIe cyOberta Poccickoil (e iepaliiit, MYHHIIIATHONO 0GpAI0RaNIS, HACEICHHOTO IVHKTA, VHIKATLHbE VI THEE HOMEDA
KA/IACTOBHIX KBADTAIOB, @ TAIGKE MHBIC CHEJICHI, TIO3BOAIONIC OIPE/ICTHTS MECTONOIOACHIC TEPPHIODIH, Ha K0TODO BLIIOHSIOTCE
KOMILICKCHEE KACTpOBME PAGOTH
Boero mcron: 3 Tiner 3
N[ Oosnavenie viactn | Pesyanrar | Kagactpopbie Hovepa | CBeAeniss o ilte, npeicTaBiBiien Pexmiin
wn (xapakcrepuoii | cormacosamns | i obosmauems Prre— BerynuBero
TOMKN) FPAMHIbI | (COTACOBANO/ | CMAHBIX JeMETHHBIX i
cnoprioe) yuacTon cyredoro akta
or. 0.
1 2 3 4 s 3 7
Cornaconao | 94:20:5550011:223
27 | wmy | w2y
Cornacosao | 94:20:5550011:266
Cornacosao | 94:20:5550011:266
2 | WY | Wy
Cornacosao | 94:20:5550011:264
Cornacosao | 94:20:5550011:264
2 | WSy | w6y
Cornacosao | 94:20:5550011:272
Cornacosatio av1
30 | W3y | ws4y
Cornacosatio 3v2
Ipeaceaarean coraacuteabnoii Kowcenn:
MIL [— JPO——
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MHMHUCTEPCTBO UMYUIECTBEHHBIX ¥ 3EMEJIbHBIX OTHOIEHUI
XEPCOHCKOM OBJIACTH

NMPYUKA3

» r. I'ennyeck

«dd»abyrera 2024 r. NeflD-436 64~

06 ymeepoicoenuu kapma-nianos meppumoputi

Ha ocnoBanuu TocyancTBEHHOTO KOHTpaKTa Ha BBITIOJIHEHHE KOMIUIEKCHBIX
KkazacTpoBbIX pabot ot 08.02.2024 Ne 1-KKP/2024, npoTokona 3ace/iaHus CONIaCHTENbHOM
KOMHMCCHH 1O BOIPOCY COMMacoBaHUsi MECTONOJIOKEHHS TpaHuIl 3€MeJIbHBIX y‘lac’l'KOB:
PAacIONOKEHHBIX HA TEPPUTOpHM XepcoHCKoif obnacT¥ B rpaHMUax KaaacTPOBBIX
kBapranos 94:20:5550002, 94:20:5550004, 94:20:5550006, 94:20:5550009, 94:20:5550011
ot 16.08.2024 Ne 2, pykoBoactysich DenepanbHbiM 3akoHOM 0T 24.07.2007 Ne 221-®3 «O
KajacTpoBoii  esTenbHOCTHY, [lonokenuem © MUHUCTEPCTBE WMYIUECTBEHHBIX H
3eMellbHbIX OTHOINEHMi XepcoHCKol obiacTd, yTBepx/eHHbIM Ykasom I'ybepnatopa
Xepconckoii obnactu ot 30.03.2023 Ne 79-y:

MPUKA3BIBAIO: »

I, Y TRepAUTH KapTa-1iaHkl TEDDHTOPHH, MOArOTOBJIEHHbIE B pe3ybTaTe
BBITIOJHEHMS KOMIUIEKCHBIX KalaCTPOBBX PabOT B rPaHMIIaX KaJacTPOBBIX KBapTAJIOB
94:20:5550002, 94:20:5550004, 94:20:5550006, 94:20:5550009, 94:20:5550011.

2. Hacrosiiuee pacrniopspkeHHe BTYI'aeT B CHJTy CO JIHSl €ro MOJINUCAHHs.

3. KCHTPOIIb 3d MCMIOJHEHHEM HACTOALIETO PACTIOPSKEHHS OCTABJISIO 32 COBO.

MH"H‘:T]’)!! HMYIeCTBeHHBIX

H 3eMe/IbHBIX OTHOMEeHHH
Xepceuekoi obaacTn % E.IO. ITexoBa
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MCTIOJTHUTEJIb:

Havansuuk oraena KOHTpOJIs
HUCIIONB30BAHUEM 3eMellb

COI'TTACOBAHO:

H.o. TNEPBOro 3aMECTUTENISI MUHHUCTPA

L3 » Qg(/&f/@zf;a—r 2024 .

H.o. 3amecTuTens MHHHCTpa
«Jg3» ,Q,%ﬂ/ 2027 1.

3amecTuTens MHHHCTpa

«A3 » aétéfeeﬁﬂv 2024 r.

Hauanbuux ynpasjieHus o npaBoBoMy
obecneyeHuro

«d » 06'%4»6'44/«_ 2024 r.

A.W. Moposos

e S
AIO. Casaposckast

‘A.B. CBe4HHKOB

C.H. ®enoroB

W.O. Topsnuk ,
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CxeMa rpaHuIl 3eMe/IbHbL:

4ACTKO!

R

Macurrag 1:12500

VcroBHbIE 0603HAUEHUS
- Yacts TPaHHULBI, MECTOMONOKECHUE KO'I‘OpOﬁ ONPEACICHO NMPH BBIMOTHCHHH
KaacTPOBBIX padoT





image2.jpeg
CxeMa rpaHuIl 3eMe/IbHbIX Y4ACTKOB

- XapakTepHas TOUKa TPaHULIbI 3METbHOTO yuacTka, ceaenus ETPH o koropoit
COOTBETCTBYIOT TPCOOBAHMSAM, YCTAHOBJICHHBIM B COOTBCTCTBHH C HaCThIO 13 cTaThy
22 denepanbHOTo 3akoHa oT 13 mromst 2015 r. N 218-®3 "O rocynapcTBeHHOI
PETHCTPALMH HEABIKHMOCTH"

- OGo3HaYCHNE HOBOI XapaKTEPHOI TOUKH

- Kanactposelii HOMEP 3eMEIBHOTO yuacTKa

- VTOuHsACMBIii 3eMEIbHBII y4acTOK

- O6pasyeMblii 3eME/IBHBIN Y4ACTOK

- Yactb rpanuusl, ceeachns ETPH 0 KoTOpOii NO3BOISIOT OAHO3HAYHO ONPEACTHTH €€
MONOKCHHE HA MCCTHOCTH

- XapakTepHas TOUKa IPAHHIIbI 3¢MCIBHOTO YIACTKA, CBEACHHS O KOTOPOi
orcyterBytoT B ETPH, MeCTONO0/KEHHE KOTOPOIi ONPEACICHO NMPH KaAaCTPOBBIX
padoTax (HOBas XapaKTEPHAs TOUKA)
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AKT

COTJIACOBAHHSI MECTONIOJIOKEHHSI I'PAHHIL 3EMEJILHBIX YYACTKOB

TIPH BBITTOJTHEHHI KOMILTEKCHBIX KAJIACTPOBBIX PABOT

94:

:5550011

Hamenoanie cyovexta Pocomtiickoii (De/lepall, MYHHINITATEHOTO 06PATOBANIA, HACEICHHONO MYHITA, VHIKATLHEIC VUCTHEIC HOMEDD

K on

BADTATOB. a T

e

IcHIS. TI03BOIHIONTC O

e M.

KOMILICKCHEIE KaIICTPOBIE PaGOTH

HOIOACHIE TePPUTODHIL, Ha KOTOPOIi BT

HoTes

Beero micton: 3

et 1

N [ Ofosnatienie viactn | Pesyanrar | Kagactpopbie Hovepa | CBeAenis o ilie, npeiCTaBiBiien Pexniiin
wn (xapakcrepuoii | cormacosamns | i obosmauerms Prr— BerynuBero
TOMKN) FPANHIGI | (CONTACOBANO/ | CMEAHBIX JeMETHHbIX Fr—t
cnoprioe) yuacTion cyredoro akta
or. 0.
1 2 3 4 s 6 7
Cornacosao | 94:20:5550011:53
1 By My
Cornacomao | 94:20:5550011:251
Cornacosao | 94:20:5550011:12
2 Wy nsy
Cornacosao | 94:20:5550011:13
Cornacosao | 94:20:5550011:167
30| w3y | way
Cornacosao | 94:20:5550011:240
Cornacosao | 94:20:5550011:240
4| wmsy | w6y
Cornacosao | 94:20:5550011:174
Cornacosao | 94:20:5550011:174
5| w8y | wioy
Cornacosatio 3v2
Cornacosao | 94:20:5550011:256
6 | w0y | w2y
Cornacosatio 3v1
Cornacosao | 94:20:5550011:256
7| w2y | w3y
Cornacomao | 94:20:5550011:211
Cornacomao | 94:20:5550011:211
8 | may | msy
Cornacosao | 94:20:5550011:195
Cornacosao | 94:20:5550011:159
9 | woy | w1y
Cornacosao | 94:20:5550011:188
Cornacosao | 94:20:5550011:188
10| w2y | w3y
Cornacosao | 94:20:5550011:255
Cornacomao | 94:20:5550011:251
no| omey | w7y
Cornacosao | 94:20:5550011:72
Cornacosao | 94:20:5550011:72
12| w8y | w9y
Cornacosatio 3v3
Cornacosao | 94:20:5550011:250
13| w0y | wy
Cornacosatio 3v3





